# Назначение

**«KRASULA®»**

**Защитная краска для торцов, белая**

Снижает количество и глубину усушеч- ных трещин. Защита до 10 лет

Уничтожает плесневые и деревоокраши- вающие грибы, защищает от жука–дре- воточца

Предотвращает потемнение древесины под действием солнечных лучей

Позволяет обрабатывать свежеспилен- ную древесину с влажностью до 80%

Образует дышащее, паропроницаемое

покрытие

Обработанная поверхность безопасна для людей и животных

**Упаковка** 1,3 кг; 4,5 кг; 15 кг.

Покрывая торцы, защищаете дом.

Краска белого цвета с водоотталкивающим воском для за- щиты торцов древесины для наружных и внутренних работ.

* Защищает древесину от растрескивания и деформа- ции из-за неравномерного испарения влаги через тор- цевые и боковые поверхности.
* Защищает от поражения синевой, плесенью, водорос- лями.
* Защищает от ветшания от солнечных лучей, влаги, грязи.
* Защищает от повреждения жуком-древоточцем.

# Область применения

Для обработки торцов деревянных строений (дом, баня, забор, надворные постройки и др.) всех пород древесины. Для обработки торцов окоренных и неоко- ренных бревен, пиломатериалов при транспортиров- ке, хранении, сушке и эксплуатации, в том числе свеже- срубленной древесины с влажностью до 80%.

# Способ нанесения

Кистью, валиком, методом окунания. При нанесении следует учитывать поправочный коэффициент на не- производительные потери. При нанесении состава кистью, валиком коэффициент на потери составляет в среднем 1,1. Наносится при t° окружающей среды и по- крываемой поверхности не ниже +5°С в 1-2 слоя в зави- симости от плотности, шероховатости и влажности древесины. Время межслойной сушки составляет не менее 2 часов. Время высыхания при t° +20°С состав- ляет не более 24 часов. При необходимости допуска- ется разбавление водой не более 5% от массы состава.

**Внешний вид обработанной поверхности** Однородная белая. Для придания декоративных свойств поверхности состав можно колеровать универсальны- ми колеровочными пастами в пастельные тона.

Pirilax • Nortex • Krasula

# Комплексная обработка

**Шаг 1.** Для защиты дома от огня, плесени, синевы и жу- ка-древоточца обработайте дом огнебиозащитным соста- вом «Pirilax®»-Prime.

**Шаг 2.** Для придания дому декоративного внешнего вида обработайте его стены защитно-декоративным составом

«KRASULA®».

**Шаг 3.** Для защиты дома от растрескивания обработайте торцы дома защитной краской «KRASULA®для торцов».

# Срок годности, условия хранения

2 года с даты изготовления в герметично закрытой таре. Хранится при температуре не ниже +5ºС. Моро- зостойкость - не менее 5 циклов.

# Расход

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход не менее | На 1 м2 | 1,0 кг | Количество слоев |
| Защита от растрескивания, антисептирование | 250 - 350 г | 3 - 4 м2 | 1 - 2 |

**Срок защиты**

|  |
| --- |
| Условия эксплуатации Срок защиты |
| Снаружи | Не менее 5 лет |
| Внутри неотапливаемых жилыхи нежилых помещений | Не менее 7 лет |
| Внутри отапливаемых жилых инежилых помещений | Не менее 10 лет |

Огнезащита • Антисептики • Декор

